[Q]: Поддержка звуковухи SB128 PCI под OS/2

[A]: Aleksey Kazimirchak (2:5030/394.89)

Значитца так… Я скачал с IBM`а драйвер для Ensoniq`а (ensoniq.exe). Проинсталлил. В config.sys удалил параметр NoHwTimer. Появился звук. Залез в MMPM2.INI. Hастроил вот так:

PARMSTRING=FORMAT=1,SAMPRATE=44100,BPS=16,CHANNELS=2,DIRECTION=PLAY

Звук пошел вроде без хрипов. Подробности - см. в обсуждении ES1373.

Да, midi - файлы играть не хочет…. (